# Архитектура проекта.

Пакет в виде char-массива

Пакет в виде char-массива

Управляющая логика протокола (основной алгоритм протокола)

Селектор фабрики исходящего пакета

Менеджер

Селектор обработчика

Управляющая логика протокола (основной алгоритм протокола)

Парсер пакета

Структура данных пакета

Таблица маршрутизации

Рабочие таблицы оконечного устройства

Рабочие таблицы роутера

Обработчик пакета 01-“Я узел”

Обработчик пакета 00-“Я потенциальный роутер”

Обработчик пакета 02-“Я выбрал роутер”

Обработчик пакета 03-“Я роутер”

Обработчик пакета 04-“Опрос устройств”

Обработчик пакета 05-“Ответ от устройства UNO”

Обработчик пакета 06-“ Ответ от роутера MANY”

Настройки устройства

Фабрика пакета 00-“Я потенциальный роутер”

Фабрика пакета 01-“Я узел”

Фабрика пакета 02-“Я выбрал роутер”

Фабрика пакета 03-“Я роутер”

Фабрика пакета 04-“Опрос сети”

Фабрика пакета 05-“ Ответ от устройства UNO”

Фабрика пакета 06 -“ Ответ от роутера MANY”